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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
БЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия (далее также - МНГП) разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации), регионального законодательства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Бейский район.
[bookmark: _GoBack]В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в состав местных нормативов градостроительного проектирования Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия входит основная часть (раздел 1), содержащая расчетные показатели, материалы по обоснованию (раздел 2), правила и область применения расчетных показателей (раздел 3), приведенных в основной части МНГП.
В основной части раздела 1 МНГП конкретизирован перечень видов объектов местного значения, установленных как правовой институт Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия от 05.10.2012 № 83-ЗРХ «О градостроительной деятельности на территории Республики Хакасия», подлежащий отображению в документах территориального планирования Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия.
Перечень объектов местного значения соответствует как федеральному законодательству, так и градостроительным, социально-экономическим и природно-ландшафтным особенностям территории Республики Хакасия и местному законодательству и сгруппирован по областям полномочий органов местного самоуправления  и применения местных нормативов градостроительного проектирования, соответствующих установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Раздел 1. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бейского сельсовета Бейского района установлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.
Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части раздела 1 МНГП, приведено в разделе 2 МНГП.

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерного обеспечения установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения сельского поселения. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблицах 1.1.1. - 1.1.4.

Таблица 1.1.1.  Расчетные показатели объектов, относящихся 
к области электроснабжения (уровень обеспеченности для жилых помещений)
	Наименование вида объекта
	Наименование
нормируемого расчетного показателя /
единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Система электроснабжения населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения
	Электропотребление
 кВт*ч/ год на 1 чел. 
	950


Примечания: 
1. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируется.
2. При отсутствии в квартире зарегистрированных по месту жительства лиц применяются нормативы потребления на 1 человека, проживающего в квартире с соответствующим количеством комнат.
3. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утв. Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994, с изм. от 29.06.1999). 

Таблица 1.1.2.  Расчетные показатели объектов, относящихся 
к области водоснабжения
	Наименование вида объекта
	Наименование
нормируемого расчетного показателя /
единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Комплекс сооружений водоснабжения
	Среднесуточное водопотребления,
л. в сутки на 1 чел.
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	125

	
	
	то же, с ванными и местными водонагревателями
	160

	
	
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	220


Примечание. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируются.

Таблица 1.1.3.  Расчетные показатели объектов, относящихся 
к области водоотведения
	Наименование вида объекта
	Наименование
нормируемого расчетного показателя /
единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водоотведения,
л. в сутки на 1 чел.
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	125

	
	
	то же, с ванными и местными водонагревателями
	160

	
	
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	220


Примечание. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируются.

Таблица 1.1.4.  Расчетные показатели объектов, относящихся 
к области теплоснабжения
	Наименование вида объекта
	Наименование
нормируемого расчетного показателя /
единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Комплекс сооружений теплоснабжения
	в зависимости от типов зданий по таблицам 1.1.4.1 и 1.1.4.2






Примечание. Расчетные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания , Вт/(м3·°C), определяются по методике Приложения Г СП 50.13330.2012. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению , Вт/(м3·°C): . Показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий , Вт/(м3·°C) следует принимать:
- для малоэтажных жилых одноквартирных зданий – по таблице 1.1.4.1;
- для многоквартирных жилых и общественных зданий – по таблице 1.1.4.2.

Таблица 1.1.4.1
	Площадь малоэтажного жилого 
одноквартирного здания, м2
	Предельные расчетные показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии при этажности здания

	
	1
	2
	3
	4

	50
	0,579
	-
	-
	-

	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336



Таблица 1.1.4.2
	№ п/п
	Типы зданий
	Предельные расчетные показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии     при этажности здания

	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1
	Жилые многоквартирные, 
гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2
	Общественные, 
кроме перечисленных в п/п 3-6
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3
	Поликлиники и лечебные 
учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4
	Дошкольные организации, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232



1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и транспортного обслуживания и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

Расчетные показатели для объектов местного значения в области автомобильных дорог и транспортного обслуживания установлены в соответствии с индивидуальными особенностями пространственной организации МО. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблицах 1.2.1- 1.2.4. 

Таблица 1.2.1. Расчетные показатели для объектов в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
	№   

	Наименование объекта
	Показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина

	1.
	Улично-дорожная сеть
	плотность сети, км/км2
	0,2

	2.
	Автозаправочные станции
	количество топливораздаточных колонок на 1200 автомобилей, зарегистрированных на территории муниципального образования

	1

	3.
	Станции технического обслуживания автомобилей
	количество постов на станции технического обслуживания на 200 автомобилей, зарегистрированных на территории муниципального образования

	1


Примечания: 
1. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируются.
2. Потребность в участках АЗС следует принимать в соответствии с п. 11.41. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
3. Потребность в участках станций технического обслуживания автомобилей следует принимать в соответствии с п. 11.40. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Таблица 1.2.2. Расчетные показатели объектов местного значения поселения в области транспортного обслуживания населения 
	№
	Наименование 
объекта

	Минимально допустимый 
уровень 
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица 
измерения
	Величина

	1.
	Остановка общественного пассажирского транспорта
	объект
	1
	м
	800


Примечания:
1. Дальность пешеходных подходов к остановкам общественного транспорта.
2. Необходимо размещать остановки общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов (объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта и пр.).  

Расчетные показатели для проектирования велосипедных дорожек

В целях выполнения пункта 2 «А» части 6 Перечня поручений Президента Российской федерации от 22.11.2019 № Пр-2397, обеспечить население велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов.
Велосипедные и велопешеходные дорожки следует, как правило, устраивать за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 1.2.3. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч); основные геометрические параметры велосипедной дорожки указаны в таблице 1.2.4.


Таблица 1.2.3
	Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт./ч
	до 400
	600
	800
	1000
	1200

	Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч
	70
	50
	30
	20
	15



Таблица 1.2.4
	№
	Нормируемый параметр
	Минимальные значения

	
	
	при новом строительстве
	в стесненных условиях

	1.
	Расчетная скорость движения, км/ч
	25
	15

	2.
	Ширина проезжей части для движения, м, не менее:
однополосного одностороннего
двухполосного одностороннего
двухполосного со встречным движением
	

1,0-1,5
1,75-2,5
2,50-3,6
	

0,75-1,0
1,50
2,00

	3.
	Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м
Ширина велопешеходной дорожки, м
Ширина полосы для велосипедистов, м
	1,5-6,0


1,5-3,0
1,20
	1,5-3,25


1,5-2,0
0,90

	4.
	Ширина обочин велосипедной дорожки, м
	0,5
	0,5

	5.
	Наименьший радиус кривых в плане, м:
при отсутствии виража
при устройстве виража
	
30-50
20
	
15
10



Таблица 1.2.5. Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами 
для паркования легковых автомобилей
	№   

	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

	
	
	Единица
измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	Места для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания[1]

	Места для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения поселения при поездках с различными целями у следующих объектов:

	
	Учреждения органов местного самоуправления
	машино-место на 100 кв. м общей площадь административных (офисных) помещений объекта
	1
	радиус
доступности, м.
	250

	
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	машино-место на 20 кв. м общей площади клубных помещений объекта
	1
	
	

	
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	машино-место на 30 кв. м общей площади помещений объекта
	1
	
	150


	
	Предприятия общественного питания периодического спроса (кафе)
	машино-место на 4 ед. посадочных мест
	1
	
	250

	
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	машино-место на количество рабочих мест приёмщиков – 1 чел.
	1
	
	


Примечание. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях и гаражах, принадлежащих собственникам.

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры  установлены в соответствии с полномочиями сельского поселения в указанной сфере в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального образования, с учетом Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в указанной области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области культуры 
	№
	Наименование 
объекта

	Минимально допустимый уровень 
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица 
измерения
	Величина

	1.
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	объект на административный центр МО
	1
	Транспортная доступность, мин.
	30

	2.
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	объект на 1 тыс. чел.
	1
	Транспортная доступность, мин.
	30

	3.
	Дом культуры (Клуб)
	объект на административный центр МО
	1
	Транспортная доступность, мин.
	30



1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения сельского поселения, а также с учетом Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Расчетные показатели для плоскостных спортивных сооружений
	№
	Наименование объекта
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица
 измерения
	Величина

	1.
	Плоскостные спортивные сооружения
	уровень обеспеченности,
кв. м на 1 тыс. человек общей численности населения
	4000
	В зависимости от периодичности пользования:

	
	
	
	
	Пешеходная доступность, мин.
	повседневного пользования - 15

	
	
	
	
	Транспортная доступность, мин.

	периодического пользования - 30

	2.
	Плавательный бассейн
	уровень обеспеченности, кв. м. зеркала воды на 1 тыс. чел.
	25
	-
	-



1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области благоустройства территории и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

Расчетные показатели для объектов местного значения в области благоустройства территории установлены в соответствии с полномочиями сельского поселения в указанной сфере в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального образования, с учетом СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в указанной области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области благоустройства территории
	№
	Наименование объекта

	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица 
измерения
	Величина

	1.
	Озелененные территории общего пользования
	суммарная площадь озелененных территорий общего пользования,
кв. м на человека
	12
	Транспортная доступность, мин.
	10

	2.
	Детские площадки
	площадь территории, м2 на чел.
	0,5
	Пешеходная доступность, м
	500

	3.
	Площадка отдыха и досуга
	площадь территории, м2 на чел.
	0,1
	Пешеходная доступность, м
	600


Примечание. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреационных объектов общего пользования, рекомендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.

1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области ритуального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения установлены в соответствии с полномочиями МО в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области ритуального обслуживания населения
	№
	Наименование объекта

	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Кладбища традиционного захоронения
	Площадь, га. на 1 000
жителей
	0,24

	-
	-



1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области первичной пожарной безопасности и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия 

Расчетные показатели для объектов местного значения в области первичной пожарной безопасности, а также в части аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных образований, установлены в соответствии с полномочиями МО в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1. Расчетные показатели объектов местного значения в области первичной пожарной безопасности
	№
	Наименование объекта

	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица 
измерения
	Величина
	Вид доступности,
ед. изм.
	Величина

	1.
	Пожарный гидрант
	количество гидрантов
	-
	линейная
	200


Примечания:
1. Пожарные гидранты необходимо предусматривать на сетях централизованного водоснабжения при реконструкции и новом строительстве. Количество гидрантов определяется по показателю территориальной доступности исходя из протяженности объекта.
2. При отсутствии централизованной системы водоснабжения, на период до строительства такой системы, – предусматривать пожарный водоем.

1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области сбора, обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

Расчетные показатели для объектов местного значения в области сбора, обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов установлены в соответствии с полномочиями сельского поселения в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1.
	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый
уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	1
	Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов
	количество площадок для установки контейнеров в населенных пунктах определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора
	пешеходная доступность 100 м

	
	
	размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров
	


Примечание. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: 
Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где
Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м; 
t   – периодичность удаления отходов в сутки; 
К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; 
V – вместимость контейнера.

Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий сельского поселения, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального образования и региона в целом, социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории Республики Хакасия в части формирования объектов местного значения Бейского сельсовета. 
Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Бейского сельсовета Бейского района, представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1
	№
	Наименование объекта
	Расчетный 
показатель
	Обоснование расчетного показателя

	1
	Объекты местного значения в области инженерного обеспечения

	1.1
	Объекты электроснабжения
	Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель установлен в соответствии с   СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820), с учетом РНГП Республики Хакасия

	Согласно таблицы Л.1. (Приложение Л):


	Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):
	Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	- не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	- оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400

	1.2
	Объекты водоснабжения
	Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления принят с учетом СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр) п.5.1

	1.3
	Объекты водоотведения
	
	

	1.4
	Объекты теплоснабжения
	Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем теплопотребления принят с учетом СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб 
(Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32). Приложение А; с учетом положений СП 50.13330.2012


	2
	Объекты местного значения в области автомобильных дорог и транспортного обслуживания

	2.1
	Улично-дорожная сеть
	Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность сети 0,2 км/км2 принята с учетом п 1.15. «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя

	2.2
	Автозаправочные станции
	количество топливораздаточных колонок на 1200 автомобилей, зарегистрированных на территории муниципального образования
	Расчетный показатель установлен в соответствии с п. 11.41. СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)

	Согласно п. 11.41:
Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:
	на
	2
	колонки
	
	0,1;

	"
	5
	колонок
	
	0,2;

	"
	7
	"
	
	0,3;

	"
	9
	"
	
	0,35;

	"
	11
	"
	
	0,4.




	2.3
	Станции технического обслуживания автомобилей
	количество постов на станции технического обслуживания на 200 автомобилей, зарегистрированных на территории муниципального образования
	Расчетный показатель установлен в соответствии с п. 11.40.   СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)

	Согласно п. 11.40:
Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:
	на
	 10
	постов
	
	 1,0;

	"
	15
	
	
	1,5;

	"
	25
	
	
	2,0;

	"
	40
	
	
	3,5;




	2.4
	Остановка общественного пассажирского транспорта
	Количество остановочных пунктов
	Минимальное значение остановочных пунктов (1 ост. пункт на один населенный пункт) общественного пассажирского транспорта принимается исходя из анализа планировочной структуры населенных пунктов, входящих в состав Бейского сельсовета

	2.5
	Проектирование велосипедной дорожки
	геометрические параметры
	Показатели установлены в соответствии с ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования

	3
	Объекты местного значения в области культуры 

	3.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением

	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 учреждение для административного центра поселения независимо от численности населения принято в соответствии с положениями Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879.  (таб. 1)

	
	
	 Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности
	 Транспортная доступность 30 минут принята в соответствии с положениями Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879.  (таб. 1)

	3.2
	Филиал сельского дома культуры
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 учреждение на 1000 жителей принято в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879.  (таб. 1)

	
	
	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 минут принята в соответствии с положениями Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879.  (таб. 1)

	3.3
	Дом культуры
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 учреждение для административного центра поселения независимо от численности населения принято в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879

	
	
	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 минут принята в соответствии с положениями Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879

		4
	Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

	4.1
	Плоскостные спортивные сооружения
	уровень обеспеченности,
кв. м на 1 тыс. человек общей численности населения
	Расчетный показатель установлен на уровне предельных значений, установленных в РНГП

	4.2
	Плавательный бассейн
	уровень обеспеченности, кв. м. зеркала воды на 1 тыс. чел.
	Расчетный показатель установлен в соответствии с   СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1034/пр)

	5
	Объекты местного значения в области благоустройства

	5.1
	Озелененные территории общего пользования
	суммарная площадь озелененных территорий общего пользования,
кв. м на человека
	Площадь территории 12 м2 на чел. принято на уровне предельных значений, установленных в РНГП, с учетом СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»  Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр)

	
	
	показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель установлен в соответствии с оценочным анализом текущего состояния, а также с учетом положений РНГП Республики Хакасия.

	5.2
	Детские площадки
	уровень обеспеченности, 
площадь территории кв.м. на 1 чел.
	Расчетный показатель установлен 0,5 м2 на человека, площадь территории принята с учетом положений СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр)

	
	
	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята 500 м (в границах квартала, микрорайона) с учетом положений СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр)

	5.3
	Площадка отдыха и досуга
	уровень обеспеченности, 
площадь территории кв.м. на 1 чел.
	Расчетный показатель установлен 0,1 м2 на человека, площадь территории принята с учетом положений СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр)

	
	
	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята 600 м (в границах квартала, микрорайона) с учетом положений СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. Приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр)

	6
	Объекты местного значения в области ритуального обслуживания населения

	6.1
	Кладбища традиционного захоронения
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель установлен в соответствии с   СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)

	Показатель размера земельного участка под кладбища традиционного захоронения в размере 0,24 га на 1 тыс. чел. установлен согласно Таблицы Д 1, приложения Д.
Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям

	7
	Объекты местного значения в области первичной пожарной безопасности, а также в части аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных образований

	7.1
	Пожарный гидрант
	количество гидрантов
	Расчетный показатель установлен с учетом Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»

	Согласно пунктам 8.9. и 8.10. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»:
«Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют расчетом,
исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности
устанавливаемого типа гидрантов.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания или сооружения на уровне планировочных отметок земли снаружи здания или сооружения не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Допускается предусматривать прокладку рукавных линий по проездам и подъездам для пожарной техники.»

	8
	Объекты местного значения в области сбора твердых коммунальных отходов

	8.1
	Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов
	количество площадок для установки контейнеров в населенных пунктах определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора
	Расчетный показатель установлен с учетом приказа Минприроды Республики Хакасия от 26.12.2022 
№ 010-941-пр «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами Республики Хакасия»




Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Бейского сельсовета объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и документах территориального планирования муниципальных образований Республики Хакасия, иными объектами местного значения.
Местные нормативы градостроительного проектирования Бейского сельсовета являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в сельском поселении и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах поселения.
Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.
В ходе подготовки документации по планировке территории следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, необходимых для размещения объектов местного значения. 
При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченность рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов. Необходимо также учитывать возможное влияние планируемого к размещению объекта на прилегающие территории, на потребность в обеспечении населения в границах квартала (микрорайона) объектами социально-бытового и культурного обслуживания, возможность организации подходов и подъездов к существующим и вновь формируемым земельным участкам.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Республики Хакасия, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

image2.wmf
тр

от

q


oleObject2.bin

image3.wmf
тр

от

р

от

q

q

£


oleObject3.bin

oleObject4.bin

image1.wmf
р

от

q


oleObject1.bin

