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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
БОНДАРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

[bookmark: _Toc143762738][bookmark: _Toc147485972]Раздел 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БОНДАРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

[bookmark: _Toc143762739][bookmark: _Toc147485973]Глава 1. Общие положения

[bookmark: _Toc143762740][bookmark: _Toc147485974]	Статья 1. Цели разработки Правил землепользования и застройки Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия 
	Правила землепользования и застройки Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия (далее - Правила) разрабатываются в целях:
	1) создания условий для устойчивого развития Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия (далее – Поселение), сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
	2) создания условий для планировки территории Поселения;
	3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
	4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

[bookmark: _Toc143762741][bookmark: _Toc147485975]	Статья 2. Порядок подготовки Правил 
	1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселений, городских округов, а также к частям территорий поселений, городских округов с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений, городских округов. Применительно к межселенным территориям подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться в случае планирования застройки таких территорий.
	2. Порядок подготовки Правил:
	1) принятие Главой Бейского района решения о подготовке проекта Правил;
	2) утверждение Главой Бейского района состава и порядка деятельности Комиссии по проектам генеральных планов и правилам землепользования и застройки поселений Бейского района Республики Хакасия и внесения в них изменений (далее – Комиссия);
	3) обеспечение Главой Бейского района опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования Бейский район в сети Интернет;
	4) осуществление Администрацией Бейского района проверки проекта Правил, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Поселения;
	5) направление Администрацией Бейского района по результатам проверки проекта Правил Главе Бейского района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в Комиссию на доработку;
	6) принятие Главой Бейского района решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила составляет не более одного месяца со дня официального опубликования такого проекта;
	7) после завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил обеспечение Комиссией с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний внесение изменений в проект Правил и представление указанного проекта Главе Бейского района. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется;
	8) принятие Главой Бейского района в течение десяти дней после представления ему проекта Правил решения о направлении указанного проекта в Совет депутатов Бейского района или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

[bookmark: _Toc143762742][bookmark: _Toc147485976]	Статья 3. Порядок утверждения Правил 
	1. Правила утверждаются Советом депутатов Бейского района. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
	2. Утвержденные Правила подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных Правил.

[bookmark: Par42][bookmark: _Toc481066189][bookmark: _Toc147485977]Глава 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления муниципального образования Бейский район

[bookmark: _Toc143762744][bookmark: _Toc147485978]	Статья 4. Компетенция Совета депутатов Бейского района в области землепользования и застройки
	К полномочиям Совета депутатов Бейского района в области землепользования и застройки относятся: 
	1) утверждение Правил и утверждение внесения изменений в Правила или направление проекта Правил Главе Бейского района на доработку в соответствии с результатами общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту;
	2) внесение изменений в Правила в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании документации по планировке территории Поселения (далее - документация по планировке территории), утвержденной Главой Бейского района; 
	3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Бейского района и поселений в его составе;
	4) установление порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
	5) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия, Уставом муниципального образования Бейский район.

[bookmark: _Toc143762745][bookmark: _Toc147485979]	Статья 5. Полномочия Главы Бейского района в области землепользования и застройки
	К полномочиям Главы Бейского района в области землепользования и застройки относятся:
	1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
	2) образование Комиссии, определение её состава и порядка работы;
	3) принятие решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил, проекту внесения изменений в Правила;
	4) принятие решения о направлении проекта Правил в Совет депутатов Бейского района или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления; 
	5) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила на основаниях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
	6) принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направление копии такого решения заявителям;
	7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
	8) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;
	9) принятие решения о подготовке документации по планировке территории Поселения, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
	10) принятие решения о назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории в Поселении и проекту межевания территории в Поселении, подготовленных в составе документации по планировке территории;
	11) принятие решения об утверждении документации по планировке территории в Поселении или решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории в Поселении и проекту межевания территории в Поселении и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;  
	12) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной федеральными законами, законами Республики Хакасия, Уставом муниципального образования Бейский район и муниципальными правовыми актами.

[bookmark: _Toc143762746][bookmark: _Toc147485980]	Статья 6. Полномочия Администрации Бейского района в области землепользования и застройки
	1. К полномочиям Администрации Бейского района в области землепользования и застройки относятся:
	1) подготовка документации по планировке территории в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	2) осуществление проверки проекта Правил (проекта изменений Правил), представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Поселения, Схеме территориального планирования Бейского района, Схеме территориального планирования Республики Хакасия, схемам территориального планирования Российской Федерации;
	3) направление в Комиссию в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории Поселения;
	4) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Поселения для муниципальных нужд в соответствии законодательством Российской Федерации; 
	5) разработка и реализация программ использования и охраны земель;
	6) выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Поселения;
	7) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	8) обеспечение опубликования решения об утверждении Правил (изменений Правил) или решения об отклонении проекта Правил (проекта изменений Правил) и о направлении его на доработку, включая мотивированное обоснование принятых решений в газете «Саянская заря» и на официальном сайте муниципального образования Бейский район в сети Интернет;
	9) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной федеральными законами, законами Республики Хакасия, муниципальными правовыми актами Бейского района.
	2. В целях реализации полномочий Администрации Бейского района в области градостроительной деятельности Главой Бейского района издаются муниципальные правовые акты в соответствии с полномочиями, предоставленными законодательством Российской Федерации, законами Республики Хакасия, муниципальными правовыми актами Бейского района.

[bookmark: _Toc147485981]	Статья 7. Полномочия Комиссии по подготовке проекта Правил
	К полномочиям Комиссии относятся:
	1) подготовка проекта Правил и проекта внесения изменений в них;
	2) подготовка предложений о внесении изменений в Правила;
	3) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил (проекту о внесении изменений в Правила) в порядке, определяемом Уставом муниципального образования Бейский район и (или) нормативными правовыми актами Совета депутатов Бейского района, в соответствии со статьями 5.1, 28, частями 13, 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
	4) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту документации по планировке территории в порядке, определяемом Уставом муниципального образования Бейский район и (или) нормативными правовыми актами Совета депутатов Бейского района с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
	5) подготовка Главе Бейского района заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе рекомендаций и предложений о предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений органов Администрации Бейского района, касающихся вопросов землепользования и застройки;
	6) рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц по вопросам соблюдения Правил и жалоб на требования предписаний об устранении нарушений градостроительных регламентов;
	7) разъяснение положений Правил физическим и юридическим лицам;
	8) рассмотрение иных вопросов, касающихся градостроительного использования земельных участков, градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.

[bookmark: Par162][bookmark: Par236][bookmark: Par249][bookmark: Par255][bookmark: Par259][bookmark: Par282][bookmark: Par289][bookmark: Par292][bookmark: _Toc329691328][bookmark: _Toc143762747][bookmark: _Toc147485982]Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Поселения

[bookmark: _Toc329691329][bookmark: _Toc143762748][bookmark: _Toc147485983]	Статья 8. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Поселения
	1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.
	2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
	1) основные виды разрешенного использования;
	2) условно разрешенные виды использования;
	3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
	3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
	Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
	4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
	5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
	6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
	7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
[bookmark: P131][bookmark: _Toc143762749][bookmark: _Toc147485984]
	Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства
	1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, направляет в Комиссию заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
[bookmark: P135]	2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
	3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Бейского района.
	4. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций Глава Бейского района в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в газете «Саянская заря» и размещается на официальном сайте муниципального образования Бейский район в сети Интернет.
	5. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
	6. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
	7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

[bookmark: _Toc143762750][bookmark: _Toc147485985]	Статья 10. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
	1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
	2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
	3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
	4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
	1.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
	1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
	2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.
	2.1. Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента, установленного применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, должны включать в себя требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства. Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства могут включать в себя требования к цветовому решению внешнего облика объекта капитального строительства, к строительным материалам, определяющим внешний облик объекта капитального строительства, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки исторического поселения.
	3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

[bookmark: _Toc143762751][bookmark: _Toc147485986]	Статья 11. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или/иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
	1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.
	2. Отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.
	3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
	4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
	4.1 Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
	5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе Бейского района.
	6. Глава Бейского района в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
	7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

[bookmark: _Toc143762752][bookmark: _Toc147485987]	Статья 12. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства
	1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, предусмотренных частью 5.3 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
	2. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:
	1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;
	2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;
	3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;
	4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;
	5) иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
	3. Срок выдачи согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не может превышать десять рабочих дней.
	4. Основанием для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства является несоответствие архитектурных решений объекта капитального строительства, определяющих его архитектурно-градостроительный облик и содержащихся в проектной документации либо в задании застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте.
	5. Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства устанавливается Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.
	6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства включают в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.
	7. На территории Поселения требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства не установлены.

[bookmark: _Toc329691332][bookmark: _Toc143762753][bookmark: _Toc147485988]Глава 4. Подготовка документации по планировке территории 

[bookmark: _Toc329691333][bookmark: _Toc143762754][bookmark: _Toc147485989]	Статья 13. Общие положения
	1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории Поселения, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
	2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.
	3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.
	4. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются раздел земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков. Обязательным условием раздела земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.
	5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории.
	6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной документацией.

[bookmark: _Toc143762755][bookmark: _Toc147485990]	Статья 14. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории
	1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения:
[bookmark: dst1365]	1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;
[bookmark: dst1366]	2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков;
[bookmark: dst1367]	3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству территории.
[bookmark: dst1368]	2. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным  Кодексом РФ, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, размещение которых планируется в соответствии с такой документацией, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, степени изученности указанных условий.
[bookmark: dst1369]	3. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной документацией.


[bookmark: _Toc329691334][bookmark: _Toc143762756][bookmark: _Toc147485991]	Статья 15. Проект планировки территории
	1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
	2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
[bookmark: dst1373]	2.1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
[bookmark: dst1374]	1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
	а) красные линии, 
	б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
[bookmark: dst1377]	в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
	2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
	3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
	2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
[bookmark: dst1381][bookmark: dst1382]	1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения с отображением границ элементов планировочной структуры;
	2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Градостроительным кодексом Российской Федерации;
[bookmark: dst1383]	3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
[bookmark: dst1384]	4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
[bookmark: dst1385]	5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
[bookmark: dst1386]	6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
[bookmark: dst1387]	7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
[bookmark: dst1388]	8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
[bookmark: dst1389]	9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
[bookmark: dst1390]	10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
[bookmark: dst1391][bookmark: dst1392]	11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
	12) обоснование очередности планируемого развития территории;
[bookmark: dst1393]	13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
[bookmark: dst1394]	14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
[bookmark: dst1395]	3. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
[bookmark: dst2404]	4. В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

[bookmark: _Toc329691335][bookmark: _Toc143762757][bookmark: _Toc147485992]	Статья 16. Проекты межевания территорий
	1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.
	2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
	3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.
	4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учётом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.
	5. В проекте межевания территории отображаются: красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; границы публичных сервитутов.
	6. При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

[bookmark: _Toc143762758][bookmark: _Toc147485993]Глава 5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территории Поселения

[bookmark: _Toc143762759][bookmark: _Toc147485994]	Статья 17. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
	2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
	3. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
[bookmark: dst2109]	1) оповещение о начале общественных обсуждений;
[bookmark: dst2110]	2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
[bookmark: dst2111]	3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
[bookmark: dst2112]	4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
[bookmark: dst2113]	5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
	4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
	1) оповещение о начале публичных слушаний;
	2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
	3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
	4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
	5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
	6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
	4. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
	5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.
	6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
	7. Общественные обсуждения и публичные слушания по вопросам землепользования и застройки организуются и проводятся в соответствии с положениями статей 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
	8. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила составляет не более одного месяца со дня официального опубликования такого проекта.
	9. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила принимает Глава Бейского района в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта о внесении изменений в настоящие Правила.
	10. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию.
	11. Особенности организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта в соответствии со статьей 39 Градостроительным кодексом Российской Федерации.
	12. Особенности организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определены статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[bookmark: _Toc143762760][bookmark: _Toc147485995]Глава 6. Внесение изменений в Правила 

[bookmark: _Toc143762761][bookmark: _Toc147485996]	Статья 18. Порядок внесения изменений в Правила
	1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
	2. Основаниями для рассмотрения Главой Бейского района вопроса о внесении изменений в Правила являются:
	1) несоответствие Правил генеральному плану Поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального района изменений;
	1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах;
	2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
	3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
	4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
	5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;
	6) принятие решения о комплексном развитии территории;
	7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований.
	3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:
	1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
[bookmark: dst100523]	2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
[bookmark: dst100524]	3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
[bookmark: dst100525]	4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории муниципального округа, территории городского округа, межселенных территориях;
	4.1) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований;
[bookmark: dst100526]	5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;
	6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу;
	7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации, главой местной администрации решения о комплексном развитии территории, которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.
	3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направляют главе поселения, главе муниципального округа, главе городского округа требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
	3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, Глава Бейского района обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования.
	3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи,  а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения Комиссии не требуются.
	3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
	3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.
	4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе Бейского района.
	4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению Комиссией не подлежит.
	5. Глава Бейского района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
	5.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.
	6. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральном плане Поселения, с учетом требований технических регламентов, сведений Единого государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.
	7. Глава Бейского района не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта Правил обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования Бейский район в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по радио и телевидению.
	8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся комиссией в соответствии со статьей 17 настоящих Правил.
[bookmark: P275]	9. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение в проект изменений и представляет его Главе Бейского района. Обязательными приложениями к проекту являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.
	10. Глава Бейского района в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в части 9 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов Бейского района Республики Хакасия или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

[bookmark: _Toc143762762][bookmark: _Toc147485997]	Статья 19. Порядок утверждения проекта о внесении изменений в Правила 

	1. Проект о внесении изменений в Правила утверждается Советом депутатов Бейского района. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.
	2. Совет депутатов Бейского района по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить проект о внесении изменений в Правила или направить проект о внесении изменений в Правила Главе Бейского района на доработку в соответствии с результатами общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту. 
	3. Проект о внесении изменений в Правила размещается на официальном сайте муниципального образования Бейский район в сети Интернет.
	3.1. Утвержденные Правила подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил.
	4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении Правил в судебном порядке.
	5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении Правил в судебном порядке в случае несоответствия Правил законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской Федерации, утвержденным до утверждения Правил.

[bookmark: _Toc143762763][bookmark: _Toc147485998]Глава 7. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

	1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
	2. Нормы и Правила благоустройства территории Поселения, действуют в пределах всех территориальных зон, установленных на территории муниципального образования.
	3. Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Поселения определен Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
	За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с федеральным и региональным законодательством.


[bookmark: _Toc143762764][bookmark: _Toc147485999]Раздел 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

[bookmark: _Toc143762765][bookmark: _Toc147486000]	Статья 20. Требования к карте градостроительного зонирования 
	На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
	На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав Поселения, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения, если таковы имеются. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах.
	На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.
	В Правилах представлены карта градостроительного зонирования и карта границ зон с особыми условиями использования территории в отношении каждого населенного пункта Поселения.

[bookmark: _Toc143762781][bookmark: _Toc147486001]	Статья 21. Требования к карте градостроительного зонирования в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
	1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны Поселения, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и могут не совпадать с границами территориальных зон.
	3. Охранные зоны – территории с особым режимом землепользования и природопользования, выделяемые вокруг особо ценных объектов, водных объектов, объектов историко-культурного и исторического наследия в целях их охраны и защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий, а также вдоль линий связи электропередачи, магистральных трубопроводов, систем водоснабжения, земель транспорта для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения.
	На картах градостроительного зонирования в части границ зон с особыми условиями использования территорий, входящих в состав карты градостроительного зонирования, установлены следующие зоны:
	1) зоны охраны водных объектов:
	а) водоохранная зона;
	б) прибрежная защитная полоса;
	в) зона затопления;
	д) зона подтопления;
	2) охранная зона инженерных коммуникаций:
	а) охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);
	б) охранная зона линий и сооружений связи;
	3) санитарно-защитные зоны:
	а) санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;
	4) зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
	а) охранная зона объекта культурного наследия;
	б) зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
	в) граница территории объекта культурного наследия;
	5) охранная зона геодезического пункта;
	6) охранная зона особо охраняемых природных территорий;
	7) граница лесничества.

[bookmark: _Toc147486002]	Статья 22. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия 
	1. Согласно Федеральному закону от 25.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
	2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия на территории Поселения устанавливаются в соответствии с режимами использования земель в границах таких зон на территории Поселения.
	3. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах, которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
	4. Сведения о границах объектов культурного наследия, расположенных на территории Поселения, внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

[bookmark: _Toc147486003]	Статья 23. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

	1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 
	2. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской Федерации. На территории водоохранных зон запрещается:
	1) использование сточных вод для удобрения почв; 
	2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
	3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
	4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотранспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 
	3. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:
	1) распашка земель; 
	2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
	3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
	4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
	5. Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранных зон рек или ручьев, м, устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
	1) до 10 км – 50;
	2) от 10 до 50 км – 100;
	3) от 50 км и более – 200.
	6. Для реки, ручья протяжённостью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.
	7. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
	8. За пределами территории населённого пункта ширина водоохранной зоны рек, ручьёв, каналов, озёр и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.
	9. На территории Поселения установлены следующие водоохранные зоны:
	1) водоохранная зона оз. Худжур в размере 50 м;
	2) водоохранная зона оз. Красное в размере 50 м;
	3) часть водоохранной зоны р. Абакан, от г. Абакан до г. Абаза в размере 200 м.
	10. На территории Поселения установлены следующие прибрежные защитные полосы:
	1) прибрежная защитная полоса оз. Худжур в размере 40 м;
	2) прибрежная защитная полоса оз. Красное в размере 40 м;
	3) часть прибрежной защитной полосы р. Абакан, от г. Абакан до г. Абаза в размере 200 м.

[bookmark: _Toc147486004]	Статья 24. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон
	1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
	2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.
	3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:
	1) на территории СЗЗ не допускается размещение:
· жилой застройки, включая отдельные жилые дома;
· ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;
· территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
· спортивных сооружений;
· детских площадок;
· образовательных и детских учреждений;
· лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;
· других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
	2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:
· объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;
· объекты пищевых отраслей промышленности;
· оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
· комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;
	3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается размещать:
· нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
· помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
· здания управления;
· конструкторские бюро;
· здания административного назначения;
· научно-исследовательские лаборатории;
· поликлиники;
· спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
· бани;
· прачечные;
· объекты торговли и общественного питания;
· мотели, гостиницы;
· гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального автотранспорта;
· пожарные депо;
· местные и транзитные коммуникации;
· ЛЭП;
· электроподстанции;
· нефте- и газопроводы;
· артезианские скважины для технического водоснабжения;
· водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
· канализационные насосные станции;
· сооружения оборотного водоснабжения;
· автозаправочные станции;
· станции технического обслуживания автомобилей;
	4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
	4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответствии с СанПиНом 2.1.1329-03 (Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
	5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
	6. Изменение размера санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменено Главным государственным санитарным врачом Республики Хакасии или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Изменение размера санитарно-защитной зоны для предприятий I и II классов опасности может быть изменено по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
	7. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются санитарные разрывы, размеры и режимы использования которых также устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Нормативами градостроительного проектирования Республики Хакасии.

[bookmark: _Toc147486005]	Статья 25. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях зон с особыми условиями использования территории в части зон пунктов государственной геодезической сети
	1. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов.
	2. Решение об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов фундаментальной астрономо-геодезической сети, Кронштадтского футштока, являющегося исходным нивелирным пунктом государственной нивелирной сети, исходных (главных) гравиметрических пунктов, расположенных в гг. Москве и Новосибирске, принимается Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.
	3. Решение об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов высокоточной геодезической сети, спутниковой геодезической сети 1 класса, астрономо-геодезической сети 1 и 2 классов, геодезической сети сгущения 3 и 4 классов, нивелирной сети I класса, нивелирной сети II класса, нивелирной сети III класса, нивелирной сети IV класса, государственной фундаментальной гравиметрической сети, государственной гравиметрической сети 1 класса принимается территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения указанных пунктов.

[bookmark: _Toc147486006]	Статья 26. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон особо охраняемых природных территории
	1. Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
	2. ООПТ предназначены для сохранения типичных и уникальных природных комплексов, и ландшафтов, биологического разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия, а также для сохранения благоприятной окружающей среды и необходимых условий для жизнедеятельности населения. Создание и сохранение ООПТ является наиболее эффективной формой для поддержания экологического баланса и природоохранной деятельности.
	3. Отношения в области организации, охраны и использования ООПТ регулируются Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
	4. На территории Поселения располагается особо охраняемая природная территория республиканского значения – памятник природы «Бондаревский бор». Сведения о памятнике природы «Бондаревский бор» внесены в Единый государственный реестр недвижимости с присвоением реестрового номера 19:06-6.807.
	5. На территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая любое нарушение сохранности памятников природы.
	Данные об особенностях режима охраны памятника природы вносятся в его паспорт и охранное обязательство.
	На территории охранной зоны памятника природы «Бондаревский бор» запрещается: 
	– проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима местности, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов; 
	– выжигание растительности; хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других опасных материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев, когда их применение направлено на ликвидацию стихийных бедствий, борьбу с опасными вредителями); 
	– заправка горюче-смазочными материалами, мойка и ремонт механических транспортных средств; 
	– загрязнение почвы, засорение и замусоривание территории охранной зоны памятника природы «Бондаревский бор», складирование и захоронение бытовых и любых отходов, устройство снегосвалок; 
	– размещение на территории охранной зоны памятника природы рекламных и информационных щитов, не связанных с его функционированием; 
	– уничтожение или повреждение шлагбаумов, предупредительных аншлагов, стендов и других информационных знаков, и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 
	– иная деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира, научным объектам, расположенным на территории памятника природы.
	6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы, которые официально оформляются в виде охранного обязательства.
	7. Использование памятников природы допускается в следующих целях:
	– научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);
	– эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических учебных троп, съёмка видеофильмов, фотографирование в целях выпуска полиграфической продукции);
	– эколого-воспитательных (организация при памятниках природы детских экологических лагерей, работа разнообразных детских организаций по охране и очистке памятников и пр.);
	– рекреационных (транзитные прогулки);
	– природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных);
	– иных, в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления природных комплексов и объектов памятниками природы и установленному в их отношении режиму особой охраны.
	8. Допустимые виды использования каждого памятника природы устанавливаются в зависимости от его характера и состояния и указываются в паспорте памятника природы. Режимом особой охраны памятника природы для допустимых видов его использования могут быть предусмотрены сезонные и иные ограничения.
	9. Использование конкретного памятника природы в тех или иных целях должно согласовываться с органом исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны окружающей среды, осуществляющим контроль за соблюдением установленного режима охраны памятников природы.

[bookmark: _Toc147486007]	Статья 27. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон затопления и подтопления
	1. На территории зон затопления и подтопления в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
	2. В границах зон затопления, подтопления запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.
	3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
	1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
	2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
	3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
	4. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти Бейского района и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

[bookmark: _Toc147486008]Статья 28. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях зон с особыми условиями использования территории в части зон инженерных коммуникаций
	1. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей установлена охранная зона инженерных коммуникаций. 
	2. Требования использования земель в границах охранных зон электрических сетей определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
	3. Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздушных линий радиофикации установлена охранная зона линий и сооружений связи.
	4. Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах линий и сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», а также иными специальными нормами.
	5. Согласно СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии (ВЛ), за пределами которых напряжённость электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряжённости электрического поля по обе стороны от неё от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ – на расстоянии 20 м для ВЛ, напряжением до 110 кВ.
	6. Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции, т.е. 25 м.
	7. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» предусмотрены следующие размеры охранных зон от осей воздушных линий электропередачи:
	1) 1-20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов);
	2) 110 кВ – 20 м.
	В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:
	1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;
	2) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;
	3) производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота; 
	4) размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;
	5) разводить огонь.
	8. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.
	9. В населённых пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.
	10. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи.
	11. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.
	12. В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормёжки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).
	13. В ЕГРН внесены 74 границы охранных зон инженерных коммуникаций.

[bookmark: _Toc147486009]	Статья 29. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории лесничеств
	В границах Поселения расположена территория Бейского лесничества Республики Хакасия. Территория лесничества внесена в ЕГРН с реестровым номером 19:00-15.1.
	Решение по отнесению участков лесного фонда, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в границы населенных пунктов, либо по отнесению к функциональным зонам, отличным от зоны лесов, принималось в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».


[bookmark: _Toc472922139][bookmark: _Toc474147398][bookmark: _Toc474149408][bookmark: _Toc147486010]Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

[bookmark: _Toc143762767][bookmark: _Toc147486011]Глава 8. Общие положения

	1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
	2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
	1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
	2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
	3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;
	4) видов территориальных зон;
	5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
	3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
	4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
	1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
	2) в границах территорий общего пользования;
	3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
	4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
	5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

[bookmark: _Toc474149426][bookmark: _Toc147486012]Глава 9. Градостроительные регламенты территориальных зон Поселения

[bookmark: _Toc147486013][bookmark: _Toc142028880][bookmark: _Toc142029171][bookmark: _Toc142107783][bookmark: _Toc142493323][bookmark: _Toc154937866][bookmark: _Toc214987940][bookmark: _Toc221604153][bookmark: _Toc426728485][bookmark: _Toc383696699]	Статья 30. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования
	Границы территориальных зон Поселения устанавливаются отдельно на каждый населенный пункт – село Бондарево, аал Маткечик, аал Верх-Киндирла, деревня Богдановка, аал Усть-Табат и за границами населенных пунктов в пределах Поселения.
	На карте градостроительного зонирования выделены следующие виды территориальных зон (в скобках приводится их кодовое обозначение):
	Жилые зоны (Ж):
	1. Зона жилой застройки (Ж-1).
	Общественно-деловые зоны (ОД):
	2. Общественно – деловая зона (ОД-1).
	Зоны инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ):
	3. Зона автомобильного транспорта (ИТ-1);
	4. Зона улично-дорожной сети (ИТ-2);
	5. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-3).
	Зоны сельскохозяйственного использования (СХ):
	6. Зона сельскохозяйственного назначения (СХ-1).
	Зоны общественных и рекреационных территорий (Р):
	7. Зона рекреационного назначения и природного ландшафта (Р-1);
	8. Зона развития спорта и отдыха (Р-7).
	Зоны специального назначения (СН):
	9. Зона ритуальной деятельности (СН-1);
	10. Зона скотомогильников, полигонов захоронения отходов потребления и промышленного производства (СН-2).
	Зоны производственных объектов (П):
	11. Зона промышленного и коммунально-складского назначения (П-1).

	В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на территории Поселения выделены следующие земли, в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются:
	1. Земли, покрытые поверхностными водами (ВФ).
[bookmark: _Toc487800909]	2. Земли лесного фонда (ЛФ).
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[bookmark: _Toc147486014]Статья 31. Зона жилой застройки (Ж-1)

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка, согласно Приказу Росреестра № П/0412
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.
	Минимальная площадь участка – 600 кв. м.
Максимальная площадь участка – 5000 кв. м.
Количество этажей – не выше 3 надземных 
Высота – не подлежит установлению.
Минимальные отступы:
- от красной линии до объекта – 5 м 
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Минимальная глубина переднего двора - 5 м.
Минимальная глубина заднего двора - 3 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 3 м до основного строения; 
- без отступа при строительстве примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, не более двух, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома;
- 1 м до хозяйственных построек, допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Максимальный процент застройки в границах земельных участков площадью от 600 до 1000 кв. м:
- общая площадь застройки земельного участка – 60%;
площадь застройки жилым зданием – 30%.
Максимальный процент застройки в границах земельных участков площадью свыше 1 000 кв. м:
- общая площадь застройки земельного участка – 30%;
- площадь застройки жилым зданием – 20%.
Максимально допустимая высота ограждения участков объектов индивидуального жилищного строительства со стороны улиц, проездов - 1,8 м, между участками не регламентируется
	Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории  осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
(2.1.1)
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
	Минимальная площадь участка -  1400 кв. м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 4 надземных этажей, включая мансардный.
Высота – не подлежит установлению.
Минимальные отступы:
- от красной линии до объекта – 5 м 
 В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%, включая основное строение и вспомогательные, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта, размещение автостоянок, помещений общественного назначения, обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок.
Детские площадки: 
Минимальный размер одной площадки 30 кв.м.:
- обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
- мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматривается на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированными видами покрытия.
- для сопряжения поверхностей площадки и газона могут применяться садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
- детские площадки должны озеленяться посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
- осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещении территории, на котором расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
Площадки отдыха взрослых. Минимальный размер одной площадки 15 кв.м:
- обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, с одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.
- покрытие площадки допускается в виде плиточного помещения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок, устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр не допускается.
- применяется периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
Открытые спортивные площадки. Минимальный размер одной площадки 100 кв.м:
- обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие и газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение и ограждение площадки.
Минимальный набор спортивного оборудования должен включать в себя: трех уровневая классическая перекладина, шведская лестница, рукоход, брусья.
- озеленение размещается по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2м. не допускается применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки, возможно, применять вертикальное озеленение.
- площадки оборудуются сетчатыми ограждениями высотой 2,5-3 м., а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
- минимальное расстояние между детскими и спортивными площадками не менее 3 м.
Площадки для установки мусоросборников:
- обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке, для установки мусоросборников включает: асфальтобетонные, цементно-бетонные, железобетонные (из дорожных плит) виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориям, контейнеры для сбора ТКО, осветительное оборудование, озеленение площадки.
Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
- сопряжение площадки с прилегающим проездом, осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном- садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 м.
- функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор – не менее 3 м.
- озеленение производится деревьями с высотой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной.  Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее 3 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.
Площади автостоянок:
- обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: асфальтобетонные, цементно-бетонные, брусчатые, железобетонные (из дорожных плит) виды покрытия. Элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование.
Участки малоэтажной многоквартирной жилой застройки):
- обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые виды покрытия проездов и автостоянок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.
- озеленение жилого участка следует формировать между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах- цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка- свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.
- при размещении жилых участков вдоль улиц не допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).
- на реконструируемых территориях участков жилой застройки предусматривается удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, замена морально и физически устаревших элементов благоустройства.
- водоотведение с придомовой территории многоквартирного дома выполнить в соответствии с техническими условиями администрации сельского поселения.
Установить следующие особые градостроительные требования архитектурно-художественному облику малоэтажной застройки (код 2.3.):
Цветовое решение кровель:
- в целях энергосбережения применять темные тона кровель следующих основных цветов: зеленого (RAL 6005), коричневого (RAL 8011), синего (RAL5005);
Цветовое решение фасадов:
- применять нейтральные тона следующих основных цветов: желтого (RAL 1002), бежевого (RAL 1001), зеленого (RAL 6028);
Цветовое решение ограждений земельных участков:
- применять нейтральные тона следующих основных цветов синего (RAL 5015), зеленого (RAL 6018).
Для кода 2.3 предусмотреть холодный тамбур, примыкающий ко входу в каждую квартиру жилого дома блокированной застройки площадью не менее 4 квадратных метров, в том числе для хранения велосипедного транспорта.
Высота ограждений земельных участков для кодов 2.1, 2.1.1, 2.3:
- вдоль улиц и проездов:
- максимальная высота - 1,8 метров,
- минимальная высота – 1,2 метра. 
Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ограждений земельных участков вдоль улиц и проездов не более 3,5 метра;
- между соседними участками застройки:
- максимальная высота - 1,8 метров без согласования со смежными землепользователями,
- минимальная высота – 1,2 метра.
Более 1,8 метра – по согласованию со смежными землепользователями. Для участков жилой застройки высота 1,8 метра может быть превышена при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности.
- ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными участками должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении.
	Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Блокированная жилая застройка
(2.3)
	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.
	Минимальная площадь участка для одного блока – 300 кв.м.
Максимальная площадь участка - 4000 кв. м.
Количество этажей – не более 3.
Высота - не подлежит установлению
Минимальные отступы:
- от красной линии до объекта– 5м 
 В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
 Минимальная глубина переднего двора - 5 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- без отступа со стороны примыкания соседнего блока;
- 3 м до основного строения со стороны, не предполагающей примыкание соседнего блока;
- 1 м до хозяйственных построек, допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Максимально допустимая высота ограждения участков объектов индивидуального жилищного строительства со стороны улиц, проездов - 1,8 м, между участками не регламентируется
	Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Для ведения личного подсобного хозяйства
(2.2)
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
	Минимальная площадь участка:
- 600 кв. м;
Максимальная площадь участка:
- 5000 кв. м.
Количество этажей – до 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от красной линии до объекта:
- 5 м от красных линий улиц, 
- в условиях сложившейся застройки – в соответствии со сложившейся линией застройки.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 3 м до основного строения; 
- 1 м до хозяйственных построек, - -- -- - допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев.
Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
	Ведение личного подсобного хозяйства допускается только в границах сельских населенных пунктов.
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
(3.5.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом).
	Минимальная площадь участка:
- муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 3120 кв. м;
- муниципальные общеобразовательные организации – не менее 20 000 кв. м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей – до 3 надземных этажей.
Высота – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 10 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 6 м до основного строения;
- 1 м до вспомогательных и хозяйственных построек.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
	Не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Магазины
(4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 
- 1 м до хозяйственных построек.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Коммунальное обслуживание
(3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Земельные участки (территории) общего пользования
(12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование вида использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Бытовое обслуживание
(3.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
	Минимальная площадь участка:
- 200 кв. м;
Максимальная площадь участка: 
- не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от красной линии до объекта – 5 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. 
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Гостиничное обслуживание
(4.7)
	Размещение гостиниц.
	
	

	Объекты культурно-досуговой деятельности
(3.6.1)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	
	

	Общественное питание
(4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
	
	

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
(3.10.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных.
	
	

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены



РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Для объектов социальной сферы местного значения
	Тип застройки
	Вид объекта 
	Обеспеченность объектами 
	Территориальная доступность объектов, мин. пешеходной доступности

	
	
	Потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жилого назначения, мест
	потребность в территории, для размещения на 10 га территории объектов жилого назначения, кв. м
	

	Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м.
	дошкольные образовательные организации
	40
	1100
	10

	
	общеобразовательные организации
	45
	1500
	15

	
	организации дополнительного образования
	35
	300
	15

	Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв. м
	дошкольные образовательные организации
	24
	600
	10

	
	общеобразовательные организации
	27
	900
	15

	
	организации дополнительного образования
	21
	200
	20

	Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1800 кв. м
	дошкольные образовательные организации
	16
	400
	13

	
	общеобразовательные организации
	18
	700
	15

	
	организации дополнительного образования
	14
	100
	20

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Блокированная жилая застройка
	дошкольные образовательные организации
	16
	400
	13

	
	общеобразовательные организации
	18
	700
	15

	
	организации дополнительного образования
	14
	100
	20





Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения 
	Вид объекта
	Обеспеченность объектами
	Территориальная доступность объектов 
транспортной инфраструктуры, м

	
	Потребность в мощности
	Потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
	

	Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения
	не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей
	Для гаражей на одно машино-место:
одноэтажные – 30;
двухэтажные – 20;
трехэтажные – 14;
четырехэтажные – 12;
пятиэтажные – 10.
Для наземных стоянок на одно машино-место – 25.
	не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м.



Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения 
	Вид объекта местного значения
	Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв. м
	Территориальная доступность объектов 
коммунальной инфраструктуры

	Трансформаторные подстанции 
	от 50
	Не нормируется

	Пункты редуцирования газа
	от 4
	Не нормируется
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	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Общественное управление
(3.8)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления.  Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2.
	Минимальная площадь участка: 
- 500 кв. м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Деловое управление
(4.1)
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
	
	

	Банковская и страховая деятельность
(4.5)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.
	
	

	Обеспечение внутреннего правопорядка
(8.3)
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.
	
	

	Обеспечение научной деятельности
(3.9)
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3.
	Минимальная площадь участка: 
- не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- до основного строения – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Гостиничное обслуживание
(4.7)
	Размещение гостиниц.
	Минимальная площадь участка: 
- не менее 500 кв. м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания. 
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Культурное развитие
(3.6)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3.
	Минимальная площадь участка: 
-для строительства цирков, музеев, концертных залов, картинных галерей - 5 000 кв. м;
для прочих объектов - 500 кв. м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Развлечения
(4.8)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3.
	
	

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
(4.2)
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.
	Минимальная площадь участка: 
- не менее 500 кв. м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 
- 1 м до хозяйственных построек.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Магазины
(4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 
- 1 м до хозяйственных построек.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Общественное питание
(4.6) 
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
	
	

	Социальное обслуживание
(3.2)
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4.
	Минимальная площадь участка: 
- не менее 500 кв. м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 
- 1 м до хозяйственных построек.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
(3.4.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
	Минимальная площадь участка: 
- не менее 500 кв. м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 
- 1 м до хозяйственных построек.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%.
	Не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
(3.5.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом).
	Минимальная площадь участка:
- муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 3120 кв. м;
- муниципальные общеобразовательные организации – не менее 20 000 кв. м;
муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей – до 3 надземных этажей.
Высота – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 10 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 6 м до основного строения;
- 1 м до вспомогательных и хозяйственных построек.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
	Не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Спорт
(5.1)
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7.
	Минимальная площадь участка – не менее 100 кв. м.
Максимальная площадь участка: 
- не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от красной линии до объекта – 5 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания;
- 1 м. до вспомогательных построек.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
	Не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Историко-культурная деятельность
(9.3)
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Коммунальное обслуживание
(3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Земельные участки (территории) общего пользования
(12.0)
	Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	

	УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Религиозное использование
(3.7)
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению. 
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей - не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 3 м до основного строения;
- 1 м до хозяйственных построек.
Вспомогательные строения и хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Хранение автотранспорта
(2.7.1)

	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены








РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения 
	Вид объекта местного значения
	Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв. м
	Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

	Трансформаторные подстанции 
	от 50
	Не нормируется

	Пункты редуцирования газа
	от 4
	Не нормируется

	Котельные
	от 7000
	Не нормируется


[bookmark: _Toc147486016][bookmark: _Toc477198186][bookmark: _Toc487800922]Статья 33. Зона автомобильного транспорта (ИТ-1)

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Хранение автотранспорта
(2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Автомобильный транспорт
(7.2)
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3.
	Минимальная площадь участка 
- не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей - до 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от красной линии до объекта – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Объекты дорожного сервиса
(4.9.1)
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4.
	Минимальная площадь участка - 200 кв.м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 
- 1 м до хозяйственных построек.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Коммунальное обслуживание
(3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Земельные участки (территории) общего пользования
(12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены



РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения
	Вид объекта местного значения
	Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв. м
	Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

	Трансформаторные подстанции 
	от 50
	Не нормируется

	Пункты редуцирования газа
	от 4
	Не нормируется

	Котельные
	от 7000
	Не нормируется



[bookmark: _Toc477198191][bookmark: _Toc487800927][bookmark: _Toc147486017]Статья 34. Зона улично-дорожной сети (ИТ-2)

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Хранение автотранспорта
(2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Размещение гаражей для собственных нужд
(2.7.2)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Автомобильный транспорт
(7.2)
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3.
	Минимальная площадь участка 
- не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей - до 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от красной линии до объекта – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Объекты дорожного сервиса
(4.9.1)
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4.
	Минимальная площадь участка - 200 кв.м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 
- 1 м до хозяйственных построек.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Стоянка
транспортных
средств
(4.9.2)
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Коммунальное обслуживание
(3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Земельные участки (территории) общего пользования
(12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.



РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения 
	Вид объекта местного значения
	Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв. м
	Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

	Трансформаторные подстанции 
	от 50
	Не нормируется

	Пункты редуцирования газа
	от 4
	Не нормируется

	Котельные
	от 7000
	Не нормируется


[bookmark: _Toc477198188][bookmark: _Toc487800924][bookmark: _Toc147486018]Статья 35. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-3)

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Коммунальное обслуживание
(3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Энергетика
(6.7)
	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Связь
(6.8)
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Земельные участки (территории) общего пользования
(12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.



[bookmark: _Toc477198194][bookmark: _Toc487800930][bookmark: _Toc147486019]Статья 36. Зона сельскохозяйственного назначения (СХ-1)

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

	Сельскохозяйственное использование
(1.0)
	Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей - до 2 надземного этажа.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
(1.2)
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей - до 1 надземного этажа.
Высота - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
Процент озеленения – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Овощеводство
(1.3)
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц.
	
	

	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур.
	
	

	Коммунальное обслуживание
(3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Земельные участки (территории) общего пользования
(12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1-12.0.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.




[bookmark: _Toc477198196][bookmark: _Toc487800932][bookmark: _Toc147486021]Статья 37. Зона рекреационного назначения и природного ландшафта (Р-1)

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	[bookmark: _Toc477198198][bookmark: _Toc487800934]Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Природно-познавательный туризм
(5.2)
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий.
	Минимальная площадь участка 
- не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 
	

	Туристическое обслуживание
(5.2.1)
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 
	

	Санаторная деятельность
(9.2.1)
	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство
лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
	

	Охота и рыбалка
(5.3)
	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.
	

	Причалы для маломерных судов
(5.4)
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
	

	Поля для гольфа или конных прогулок
(5.5)
	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта – 5 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%.
	

	Хранение автотранспорта
(2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9.
	Минимальная площадь участка – не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – не подлежит установлению.
Количество этажей - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Коммунальное обслуживание
(3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Земельные участки (территории) общего пользования
(12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1-12.0.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	

	УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.





[bookmark: _Toc147486022]Статья 38. Развития спорта и отдыха (Р-7)

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Спорт
(5.1)
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7.
	Минимальная площадь участка – не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка 
- не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от красной линии до объекта – 5 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания;
- 1 м до вспомогательных построек.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
	

	Природно-познавательный туризм
(5.2)
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий.
	Минимальная площадь участка 
- не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 
	

	Туристическое обслуживание
(5.2.1)
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 
	

	Санаторная деятельность
(9.2.1)
	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство
лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
	

	Парки культуры и отдыха
(3.6.2)
	Размещение парков культуры и отдыха.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

	

	Отдых (рекреация)
(5.0)
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
	

	Охота и рыбалка
(5.3)
	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.
	

	Причалы для маломерных судов
(5.4)
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - не подлежит установлению.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
	

	Поля для гольфа или конных прогулок
(5.5)
	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта – 5 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%.
	

	Хранение автотранспорта
(2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9.
	Минимальная площадь участка – не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – не подлежит установлению.
Количество этажей - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Коммунальное обслуживание
(3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Земельные участки (территории) общего пользования
(12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1-12.0.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	

	УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.






[bookmark: _Toc487800937][bookmark: _Toc147486023]Статья 39. Зона ритуальной деятельности (СН-1)

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

	Специальная деятельность
(12.2)
	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки).
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 1 надземного этажа включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка - 1 м.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Ритуальная деятельность
(12.1)
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 1 надземного этажа включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка - 1 м.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
	Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 №8 «О погребении и похоронном деле», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Религиозное использование
(3.7)
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению. 
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 3 м до основного строения;
- 1 м до хозяйственных построек.
Вспомогательные строения и хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Коммунальное обслуживание
(3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Земельные участки (территории) общего пользования
(12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1-12.0.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	

	УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

	Магазины
(4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 
- 1 м до хозяйственных построек.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.



[bookmark: _Toc147486024]Статья 40. Зона скотомогильников, полигонов захоронения отходов потребления и промышленного производства (СН-2)

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

	Специальная деятельность
(12.2)
	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки).
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 1 надземного этажа включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка - 1 м.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Земельные участки (территории) общего пользования
(12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1-12.0.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	

	УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

	Коммунальное обслуживание
(3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Стоянки транспорта общего пользования
(7.2.3)
	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.
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Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Производственная деятельность
(6.0)
	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения:
- для объектов I – II класса вредности – 10% от площади земельного участка;
- для объектов III класса вредности – 10% от площади земельного участка;
- для объектов IV, V класса вредности – 15% от площади земельного участка.
	Не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Недропользование
(6.1)
	Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории
	
	

	Тяжелая промышленность
(6.2)
	Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования.
	
	

	Автомобилестроительная промышленность
(6.2.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.
	
	

	Легкая промышленность
(6.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности).
	
	

	Фармацевтическая промышленность
(6.3.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон.
	
	

	Пищевая промышленность
(6.4)
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.
	
	

	Нефтехимическая промышленность
(6.5)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия.
	
	

	Строительная промышленность
(6.6)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.
	
	

	Трубопроводный транспорт
(7.5)
	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Деловое управление
(4.1)
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).
	Минимальная площадь участка - 500 кв. м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от красной линии – 5  м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 
- 1 м до хозяйственных построек.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Склады
(6.9)
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 3 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 
- 1 м до хозяйственных построек.
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению.
	Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Хранение автотранспорта
(2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Объекты дорожного сервиса
(4.9.1)
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4.
	Минимальная площадь участка: 
- 200 кв. м.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 
- 1 м до хозяйственных построек.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. 
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Коммунальное обслуживание
(3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Бытовое обслуживание
(3.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от красной линии до объекта - 5 м.
В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Расстояние от границ смежного земельного участка:
- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания
В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	Земельные участки (территории) общего пользования
(12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 12.0.1-12.0.2.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.

	УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не установлены.

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Связь
(6.8)
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.
Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.
Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории  осуществлять в соответствии со статьями 22-29 настоящих Правил и в соответствии с  действующим законодательством.
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